**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

En Bogotá D.C., a 18 de Junio de 2014

#### PARTICIPANTES

De una parte,

Contratante: Campo Elías Páez Gómez,con domicilio en Bogotá D. C., Calle 93 No. 46-44, Teléfono: 6058502. C.C. # 19.090.404.

De otra parte,

Contratista: Maria Isabel Cristina Niño Carranza con domicilio en Bogotá D.C., Calle 69 No. 95 A 41 Torre 1, apt. 102, Teléfono: 3192733588. C.C. # 1.020.763.387

#### ACTÚAN

El primero en calidad de Contratante en nombre y representación de la empresa JP BIOINGENIERÍA S.A.S., con domicilio social en Bogotá D.C., NIT: 900409216-6

El segundo en calidad de Contratista, con domicilio social en Bogotá D.C. RUT: 19370631-3

**OBJETO DEL CONTRATO: DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA FUENTE DE ALTA TENSIÓN VARIABLE, ENTRE LOS RANGOS QUE EL CONTRATISTA GARANTICE QUE ES POSIBLE GENERAR EL EFECTO CORONA DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN DE PLACA-ALAMBRE SUMINISTRADA POR EL CONTRATANTE.**

Se designan como domicilios a efectos de notificaciones de las partes los que anteriormente se han consignado.

#### CLAUSULAS

**PRIMERO**.- El presente contrato tiene como fin la ejecución por parte del Contratista y pago por parte del Contratante de la obra a la que anteriormente se ha hecho referencia y que se concreta en los siguientes documentos que forman parte íntegra del presente contrato, los cuales constituyen una guía en cuanto a procesos de fabricación se refiere y el Contratista debe informar al Contratante cualquier alteración o ajuste de los materiales o especificaciones.

1. Especificaciones técnicas:
   1. Fuente de alta tensión variable que garantice la generación del efecto corona, en la configuración de placa-alambre (ver anexo 1) suministrada por el contratante.
   2. Sistema de tensión variable entre 0VDC hasta 5VDC de acuerdo al rango de variación que se implemente en la etapa de alta tensión.
2. Asesoramiento: Construcción de caja que contendrá el equipo (el asesoramiento está encaminado a las distancias de seguridad y aislamiento).

Son obligaciones del Contratistala ejecución de los trabajos descritos en los documentos que contienen las respectivas especificaciones técnicas suministradas al Contratista por parte del contratante.

El Contratante suministrará para la ejecución de la obra:

1. Fuente de alimentación de 5 V - 24 V en corriente continua con una corriente de salida de 6 A.
2. Caja que contendrá la fuente de alta tensión. Este punto está condicionado a las especificaciones que determine el contratista (ver punto 2).

**SEGUNDO.-** El precio de ejecución de la obra es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TERCERO**.- Forma de pago:

50% de Anticipo a la firma del contrato es decir: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El 50% restante contra-entrega a satisfacción por parte del Contratante, es decir: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CUARTO**.- Tiempo de entrega:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**QUINTO**.-

En prueba de conformidad, los participantes, firman en el lugar y fecha más arriba indicado, en todas sus hojas de papel común.

Contratante: Campo Elías Páez

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C.: 19.090.404

Contratista: Maria Isabel Cristina Niño Carranza

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C.: 1.020.763.387